**警示教育系统设备采购询价文件**

## 供 应 商：

## 日 期：

## 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于 （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写) 元 (¥ 元)的报价（其中不含税 元，增值税税率： ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期： 年 月 日

## 二、供应商需提供的资料

## **2.1、法定代表人资格证明**

供应商名称：

供应商地址：

姓名： 年龄：

性别： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期： 年 月 日

**注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。**

|  |  |
| --- | --- |
| **身份证正面扫描件（加盖公章）** | **身份证反面扫描件（加盖公章）** |

## **2.2、授权委托书**

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托 (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加 （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及 （供应商名称） 均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期： 年 月 日

**注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。**

|  |  |
| --- | --- |
| **身份证正面扫描件（加盖公章）** | **身份证反面扫描件（加盖公章）** |

## **2.3、营业执照（加盖公章）**

## **2.4、原厂授权（加盖公章）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、清单报价表 | | | | | | | |
| 询价单位 | | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 报价单位 | |  | | |
| 联系人 | |  | 法定代表人或授权委托人 | |  | | |
| 电话 | |  | 电话 | |  | | |
| 邮箱 | | HABAccb@163.com | 邮箱 | |  | | |
|  | |  | 报价日期 | |  | | |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 金额（元） | | 备注 |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 教育系统平台网关 | 品牌：宝登，型号：MQ-9100WG； 1、基本要求 1)支持集群负载均衡，能实现多台堆叠扩容。允许接入链接数≧5000; 2)满足高并发、高可用、高稳定和高安全等性能要求； 3)支持穿越网闸或安全接入边界； 4)提供统一接入接口和转发服务，能无缝接入上级管控平台,支撑各种显示、控制、查询和下载等服务功能; 2、硬件配置要求： 1）CPU：单颗≥6核，主频≥1.9GHz； 2）内存≥16G； 3）硬盘≥4T ； 4）网口：不低于2个千兆网口； 5）电源≥550W； 3、提供三年质保 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高清电教盒 | 品牌：宝登，型号：MQ9000M-A； 1、功能要求： 1）接收数字流信号解码，还原出高清HDMI+VGA+音频信号输出； 2）支持1080P输出，配合HDMI、VGA、SDI高清编码器工作； 3）支持输出分辨率可调； 4）支持HDMI+VGA同步输出； 5）支持音频解码输出； 6）支持单播、组播连接； 7）支持主备流自动切换； 8）支持断点连接； 9）支持断电自动恢复功能 2、技术要求： 1）嵌入式架构； 2）支持100M以太网接口； 3）不低于1路HDMI输出； 4）不低于1路VGA输出； 5）1路音频输出：双声道音频口(ACR3.5)； 3、提供三年质保； | 台 | 17 |  |  |  |
| 3 | 壁挂有源音箱 | 品牌：宝登，型号：MQ-M7100YX； 1、功率:≥15W；  2、灵敏度: ≥93dB； 3、响应频率:80Hz-18KHz； 4、电源电压: 220V； 5、信号输入电压: 350mv； 6、外壳材料:ABS； 7、外观简洁时尚，自带功放推入式连接器，安装方便灵活 音质细腻，高度保真，具有音量调节功能，电源指示灯。 8、提供三年质保； | 台 | 17 |  |  |  |
| 4 | 音视频编码器 （接模拟信号） | 品牌：宝登，型号：MQ-M2301-D； 1、音视频输入：不低于4路 2、视频压缩标准：H.264/MJPEG； 3、视频输入：视频BNC接口(1.0Vp-p, 75ohms)； 4、不低于1路VGA输出； 5、不低于1路HDMI同源输出 6、支持960X576分辨率实时编码； 7、码流范围：每通道码流可调，256kbps ~ 2Mbps； 8、音频编码标准:G.711A; 9、音频采样率:16KHz； 10、音频码率:64Kbps 11、音频输入：RCA接口； 12、网络接口：1个以太网口； 13、工作温度：-10℃～+55℃ 14、工作湿度：10℅～90℅ 15、提供三年质保； | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 智能教室主机（电教模块） | 品牌：宝登，型号：MQ9000MAP； 1、运行内存≥4G； 2、存储内存≥32G； 3、接口：HDMI+VGA接口； 4、音频：双声道音频口(ACR3.5)； 5、具有网络唤醒、键盘开机、定时开机，断电恢复等功能,确保24小时不间断工作，稳定可靠。配套系统软件后常用于智能监室电教系统的媒体播放管理。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高清视频编码处理器 | 品牌：宝登，型号：MQ-M2301-H； 1、支持高清编码输入，全面支持ONVIF协议,可支持NVR录播； 2、音频编码支持AAC、MP3、G711 CBR/VBR/ABR码率控制，16kbit/s～40Mbit/s； 3、网络接口采用1000M 全双工模式 支持UDP、HTTP、RTSP、RTMP、ONVIF协议，支持单播及组播； 4、输出视频流格式：TS/VES/AES流等 WEB操作界面，中英文配置界面可选； 5、支持网络管理(WEB)； 6、支持双码流输出； 7、支持流分辨率设置； 8、接口：1路HDMI输入；1路视频输入：RCA接口；1路音频输入：RCA接口； 9、支持HDMI\CVBS输入，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现HDMI\CVBS采集编码、节目源切换、视频融合管理；常用于宣教系统的节目源高清信号源的处理。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高清编码器 | 品牌：宝登，型号：MQ-M2301-H； 1、支持H.265/H.264 BP/MP/HP新一代高效视频编码； 2、支持AAC/AAC+/MP3/G.711高级音频质编码格式； 3、CBR/VBR码率控制，16Kbps～32Mbps； 4、支持1080P60 输出； 5、网络接口采用100M、1000M 全双工模式； 6、支持高达720P，1080P@60HZ的高清视频输入； 7、支持图像参数设置； 8、HDMI编码支持HDCP协议，支持蓝光高清； 9、支持HTTP，FLV，HLS，UDP，RTSP，RTMP，ONVIF 协议； 10、WEB操作界面，中英文配置界面可选； 11、支持流分辨率自定义输出设置； 12、支持码流插入中英文字功能，字体背景、颜色可选； 13、支持多数CVBS输入，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现CVBS采集编码、节目源切换、视频融合管理；常用于宣教系统的节目源管理。 | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 8 | 大课教育摄像机(壁挂式球机） | 品牌：宝登，型号：MQ-IPC1080A； 1、传感器≥1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2、像素≥200万； 3、电子快门：1/3s~1/100000s； 4、最低照度：0.002Lux@F1.5 黑白：0.0002Lux@F1.5 0Lux（红外灯开启）； 5、信噪比：＞55dB； 6、内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 7、镜头焦距：5.0mm～115mm； 9、变倍：支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 10、旋转范围：水平：0°~360°连续旋转垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视； 11、预置点：300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 12、视频压缩标准：H.265；H.264BaselineProfile；H.264MainProfile；H.264HighProfile；MJPEG；smart H.265；smart H.264； 13、网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；802.1x；Qos；FTP；SMTP；UPnP；SNMP；DNS；DDNS；NTP；RTSP；RTP；TCP；UDP；IGMP；ICMP；DHCP；PPPoE； 14、接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI； 15、网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 16、空闲动作：预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫； 17、定时任务：预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫； 18、存储功能： FTP；Micro SD卡（最大支持256G）；NAS； 19、支持1路音频输入和1路音频输出； 20、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 21、防护等级：支持IP66；TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T17626.54级标准； 22、支持采集现场图像及外接声音输入，支持远程网络保存音视频，与系统软件结合可实现远程监控、暂停、拍照等功能，可与高清编码器结合形成多节目源切换、视频融合管理；常用于宣教系统的视频直播、预览、拍照等。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 信息交互终端 | 品牌：宝登，型号：CS5260H2； 1、CPU：单颗≥4核，主频≥1.5GHz 2、内存≥2G；可配扩展至4G； 3、内置存储≥8GB，可配扩展至32G； 4、摄像头：低照度CMOS 500万高清摄像头；具有两个摄像头，具有人脸识别功能。摄像头抓拍图片分辨率≥500万像素。 5、通讯方式：TCP/IP 可跨网段； 6、网络接口：1个10/100M自适应接口； 7、显示 1）屏幕尺寸≥10寸LVDS高清液晶屏； 2）分辨率≥1280x800； 3）触摸屏:红外线钢化玻璃触摸屏，多点电容触摸屏； 4）防刮、防尘、防水容错设计； 5）触摸精度：不低于5MM； 6）触摸最快反应速度：不低于17MS； 7）单点触摸寿命：大于5000万次； 8、内置对讲 1）频率响应：80-3400Hz； 2）失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa）； 3）回声抑制：>26dB； 4）噪声抑制：>6dB； 5）延时：<32mS（可能会由于实际网络环境而发生变化）； 6）网络接口：1个10/100M自适应接口；  7）音频采样率：16K～48K Hz；  8）音频模式：16位立体声CD音质； 9）谐波失真：< 0.5%；信噪比：> 70dB； 10）内置扬声器阻抗功率：8Ω，2W；  11）MIC输入灵敏度：10mV； 12）音频码流：16Kb～192Kb； 9、内置指纹 1）分辨率：不低于500dpi； 2）畸变率：<1%； 3）灰度级：256gray-level； 4）采集窗口尺寸：不低于21.0mm×29.0mm； 5）有效区域：不低于14.4mm×18.5mm； 6）图像大小：256mm×360mm； 10、内置刷卡 1）工作频率：125KHz或13.5MHz(IC&ID双频） 2）接口方式：TTL； 3）感应距离>5mm； 11、内置人脸识别 1）不低于300万像素高清宽动态摄像机，摄像机COMS图像传感器,内置ISP算法和优化技术,以及图像压缩技术,超宽动态范围高达115dB，全高清的分辨率1920\*1080分辨率下，帧速率可以达到30FPS； 2）人脸识别算法:兼具近红外和可见光两种识别算法，实现不同光线环境下的精准人脸识别； 3）图像数据交换格式遵循ISO/IEC 19794-5标准，支持1:1和1：N识别方式； 4）脸部转动在上下左右30度内可精确识别，识别速度最高可达每秒100万次。 12、外壳防护等级试验≥IP 64； 13、具有防拆报警功能。 14、提供三年质保 | 台 | 17 |  |  |  |
| 10 | 终端预埋底壳 | 配套 信息交互终端配套，含切槽及恢复； | 个 | 17 |  |  |  |
| 11 | 网络可视对讲主机 | 品牌：宝登，型号：MQ-S3200DJ-KS； 1、基本要求 1）屏幕尺寸≥10寸 IPS液晶屏，16：9，具备85度宽视角； 2）CPU：单颗≥4核，主频≥2.2GHz； 3）GPU：Arm Mali-T764 双精度浮点64位； 4）内存≥1G ； 5）闪存≥8G Nand Flash； 6）视频编解码：支持H.263/H.264/H.265/MPEG-1/2/4/AVS硬件编解码； 7）分辨率≥1280\*800； 8）激励声压：-4.7dBPa； 9）延时：<32mS（该参数可能会由于实际网络环境而发生变化）； 10）回声抑制：>30dB； 11）噪声抑制：>6dB； 12）频率回响：300-3400Hz； 13）失真： <5%（激励声压=-4.7dbPa）； 2、功能要求 1）与网络对讲分机及语音服务器可配合使用。 2）通过网络传输实现全自动免提双向对讲，具备占线呼叫转移、无响应呼叫转移、关机转移和手动转移功能。 3）具备语音喊话广播、音乐广播，定时区组任务广播等多种广播模式。 4）全数字网络化传输； 5）自适应回声抑制（AEC）算法，自动滤波参数快速调节； 6）内置自适应主动降噪（ANC）算法，抑制环境噪声； 7）可定点、定时托管主机给上级或同级主机。 8）可查阅历史呼叫记录，并回放相关监控。 9）能实时查看到分机在线状态。 3、提供三年质保 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 人脸认证终端（含人脸算法） | 品牌：宝登，型号：MQ-IPC720A-IE 1、内置谈话模块、人脸算法、实现谈话应用； 2、传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 3、像素：200万； 4、最大分辨率：1920×1080； 5、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 6、镜头类型：定焦； 7、视场角：水平：133°；垂直：77°；对角：153°； 8、人脸检测：支持人脸增强、人脸曝光、人脸抠图、抓拍策略； 9、智能编码：H.264:H.265； 10、AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）;H.265:支持（压缩率≥25%）； 11、宽动态：120dB； 12、内置MIC1个MIC； 13、提供三年质保 | 台 | 6 |  |  |  |
| 13 | 存储主机 | 品牌：宝登，型号：MQ-NVR2304-N 1、主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、音频输入：1路,支持IPC音频输入； 3、视频输出：1路VGA/2路HDMI(支持VGA/HDMI视频同步输出)； 4、音频输出：1路,支持语音对讲输出； 5、视频格式：H.264/H.265/MPEG4/MJPEG； 6、录像分辨率：12M/8M/5M/3M/1080P/720P； 7、备份模式：支持硬盘、外接USB存储设备、eSATA扩展柜； 8、硬盘管理：4个内置SATA3.0接口支持0~16T； 9、网络接口：2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 10、USB接口：USB2.0接口； 11、支持远程触发录像、自动网络保存音视频，与系统软件结合可实现远程播放、暂停、下载等功能，可用于智能谈话、视频直播等系统。 12、提供三年质保 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | AB门认证终端 | 品牌：宝登，型号：MQ-M800-19/I 1、基本要求：  1）CPU：≥ 八核1.5GHz或以上； 2）内存≥ 2G；可配扩展至4G 3）内置存储≥ 8GB，可配扩展至16G，32G,支持最大128G扩展卡本地存储； 4）通讯方式：TCP/IP 可跨网段； 5）网络接口：1个10/100M自适应接口； 6）电源：DC12V,5A； 7）颜色:默认银色 8）封装：铝拉丝材质密封外框； 9）尺寸：487mm\*396mm\*52.7mm； 2、显示及触摸屏要求： 1）分辨率：1366x768； 2）18.5寸电容触摸屏； 3）触摸屏接口：USB/RS232； 4）触摸精度：5MM； 5）单点触摸寿命：大于5000万次； 6）透光性：>90%； 3、内置指纹模块： 1）分辨率：500dpi； 2）畸变率：<1%； 3）灰度级：256gray-level； 4）采集窗口尺寸：21.0mm×29.0mm； 5）有效区域：14.4mm×18.5mm； 6）图像大小：256 × 360mm； 4、内置人脸识别模块: 1）300万像素高清宽动态USB摄像机，COMS图像传感器,内置ISP算法和优化以及图像压缩技术,动态范围高达115dB，适合于在强光和背光背景下的人脸识别和人证比对应用； 2）红外和可见光两种识别算法，可实现不同光线环境下的精准人脸识别； 3）图像数据交换格式遵循ISO/IEC 19794-5标准，支持1:1和1：N识别方式，脸部转动在上下左右30度内可精确识别，识别速度最高可达每秒100万次。 5、刷卡（标配）: 1）工作频率：125KHz+13.5MHz IC&ID双频； 2）接口方式：TTL； 3）感应距离>5mm； 6、支持自动同步受教育人员基本数据、民警基本信息、业务信息。可应用于AB门防误放，会见大厅，出入口系统的出入验证。 7、提供三年质保 | 台 | 4 |  |  |  |
|  | 合计： 元 | | | | | | |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费、卸货以及调试相关服务费用。 | | | | | | | |
| 是否接受保证金（控制价的2%） | |  | 是否接受履约保证金（成交金额的10%） | |  | | |
| 质保期： | | 3年 | 税点： | |  | | |
| 供货期： | | 15天 | 付款方式 | | 合同签订后个7日内支付50%预付款，货到现场安装验收合格后3个月付清尾款。 | | |

# 合同格式及条款

**甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司**

**乙方：**

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

**第一条.采购清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） | | | | | | | | |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。

**第二条：付款方式**

1、付款条件:合同签订后个7日内支付50%预付款，货到现场安装验收合格后3个月付清尾款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

## 账号：32001728636050797351

2）乙方账户信息：

收款户名：

## 账号：

开户行：

**第三条：交货方式和时间**

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

**第四条：包装、委托运输、产品验收**

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

**第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期**

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为 年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

**第六条: 货物风险及所有权**

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

**第七条: 违约责任**

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

**第八条：合同纠纷的解决**

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

**第九条：注意事项**

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派 作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式： 。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲 方: 乙 方:

单位盖章:（签章） 单位盖章:（签章）

代表签字: 代表签字:

签定日期: 签定日期: