**存储、管理平台、门禁及周界报警设备采购询价文件**

## 供 应 商：

## 日 期：

## 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于 （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写) 元 (¥ 元)的报价（其中不含税 元，增值税税率： ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

 日期： 年 月 日

## 二、供应商需提供的资料

## **2.1、法定代表人资格证明**

供应商名称：

供应商地址：

姓名： 年龄：

性别： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

 日期： 年 月 日

**注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。**

|  |  |
| --- | --- |
| **身份证正面扫描件（加盖公章）** | **身份证反面扫描件（加盖公章）** |

## **2.2、授权委托书**

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托 (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加 （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及 （供应商名称） 均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期： 年 月 日

**注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。**

|  |  |
| --- | --- |
| **身份证正面扫描件（加盖公章）** | **身份证反面扫描件（加盖公章）** |

## **2.3、营业执照（加盖公章）**

## **2.4、原厂授权。（加盖公章）**

**2.5承诺函**

 （供应商名称）承诺：所投设备满足甲方现场项目需求的标准，如货到现场不满足甲方需求，甲方有权拒收产品，由此产生的费用和损失由我方承担。

供应商公章：

日期：

|  |
| --- |
| 三、清单报价表 |
| 询价单位 | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 报价单位 | 必填（盖章） |
| 联系人 |  | 法定代表人或授权委托人 | 必填 |
| 电话 |  | 电话 | 必填 |
| 邮箱 | HABAccb@163.com | 邮箱 | 必填 |
|  |  | 报价日期 | 必填 |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 金额（元） | 备注 |
| 单价 | 合价 |
| 1 | 48盘位存储 | 主处理器：64位高性能多核处理器；操作系统：国产操作系统；控制器：单控制器；高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB；视频直存（私有协议）：最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放；硬盘接口：48个；SATA；CMR单盘最大支持20TB硬盘，SMR单盘最大支持25TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；（硬盘型号参考配套产品） | 台 |  8  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 2 | 6T硬盘 | 单盘容量：6TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA | 台 |  384  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 3 | 视频综合控制器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2；解码能力：整机解码支持6路32MP@25fps（仅H.265支持）/21路12MP@25fps/30路8MP@25fps/42路6MP@25fps/54路5MP@25fps/54路4MP@30fps/84路3MP@25fps/108路1080p@30fps/300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）；视频输入：1路DP输入口，1路HDMI输入口；视频输出路数：12路HDMI | 台 |  2  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 4 | 人脸存储服务器 | 1、2U机箱，单电源，配置1块8T企业级硬盘；2、1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出3、4个10/100/1000Mbps自适应以太网口4、设备内置2颗高性能GPU；5、支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入；320Mbps存储；320Mbps转发6、支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码7、支持48路200万或48路400万分辨率人脸识别；或最大支持48路200万或48路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，100个人脸名单库8、支持48路200万或48路400万分辨率视频结构化后智能分析9、支持32路200万或32路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则10、支持48路200万或48路400万前智能车牌比对，支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单11、支持1路视频质量诊断，可配置多通道轮巡检测，支持配合平台下发视频质量诊断任务进行前端视频质量巡检；12、在算法能力范围内，支持单通道多智能；13、支持按人脸属性；人体属性；机动车；非机动车属性进行智能数据检索；14、支持人脸库以图搜图；人脸以图搜图；人体以图搜图；1:1人脸比对，支持大华平台对接多台设备并发检索；15、支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断；16、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 | 台 |  2  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 5 | 小区智慧管理平台 | 软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统；一、系统管理1、基础资源管理（1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；（2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；（3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置；（4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；（5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能；（6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；（7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；（8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；（9）支持地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis；（10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；（11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；（12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；2、平台运维（1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；（2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求；（3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；（4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；（5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接；（6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时；（7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏；二、软件功能1、视频管理（1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；（2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；（3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；（4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；（5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码；2、报警管理（1）支持报警主机接入及布撤防；（2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作；3、车辆卡口（1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；（2）支持布控报警及相关记录信息查询；4、停车管理（1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；（2）支持在线支付和无人值守；（3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览；5、门禁管理（1）支持门禁设备管理；（2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；（3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；（4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；（5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间；6、可视对讲（1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；（2）支持卡片、人脸等授权及复核；（3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；业务数据级联汇聚转发，按指定的数据传输协议接收汇聚多个下级平台数据上报，同时支持将采集的数据按指定的传输协议转发给多个上级汇聚平台，默认支持社区部标协议、内保部标协议、1400视图库协议和1400内保扩展协议。一、软件参数1、协议管理：支持不同协议标准的数据级联推送给上级平台，支持设置协议标准推送的机制参数，包括支持静态数据断线重连全量推送，动态数据推送的方式、频率、重推次数等；2、数据对象管理：支持对网关推送的数据对象进行管理，按不同的协议进行区分及定义推送设置；数据对象支持应用类型定义，包括通用、社区、社区扩展、内保和内保扩展等，支持按应用类型快速筛选；3、域管理：支持添加上级域连接及参数设置，不同的协议按指定的参数配置，包括网关分别连接本级平台和上级平台的参数；社区部标域添加下级域时，级联配置支持数据入库方式：下级域数据汇聚和同级域间数据同步，同级域间数据同步为本级数据方式处理；4、数据对象级联（1）支持按部标协议推送数据对象，包括采集系统、采集系统状态、采集设备、采集设备状态、小区、房屋、人房关系、人员、实有单位、机动车、人脸抓拍等；（2）支持1400视图库协议推送和接收的数据对象包括采集设备-设备对象、采集设备-设备状态对象、采集系统对象、图像对象、人脸对象、机动车对象等；5、日志管理（1）推送记录：支持业务数据网关作为下级往上级推送数据的失败记录查看，包括推送数据对象、数据标志码、推送时间、推送结果等；失败的日志记录支持查看推送的详细内容和手动重推操作；（2）级联状态日志记录：支持各网关模块与各域连接状态变化的日志记录存档，日志记录支持按时间、级联域名称等关键字查询检索及导出；（3）设备状态日志：支持1400设备状态日志记录存储及查询展示及查询导出，在同步开关打开后支持将设备状态同步到设备管理中；6、数据统计分析：支持查看网关与指定级联域在查询时间段内数据对象推送失败频次分析和失败错误类型统计；支持按级联域名称查看指定时间段内域连接失败的频次分析和离线时长分析； 二、性能规格1、动态数据推送并发处理能力：单个网关支持推送消息：200个/秒（不含图片），100个/秒（500kb图片大小），总集群能力1500个/秒（不含图片），1000个/秒（500kb图片大小）；2、静态数据推送处理能力：单次推送数据量：500条；3、1400设备接入个数：单个域最大支持1000个设备； | 套 |  2  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 6 | 网络键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280\*800支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上最大支持4路1080P或者1路4K解码支持10000路以上设备控制支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘支持POE供电，语音对讲，一键抓图支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 | 台 |  2  | 海康、大华、宇视 |  |  |  |
| 7 | 可视对讲分机 | 显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD；显示屏分辨率：1024\*600；操作方式：电容式触摸屏；摄像头：无；wifi模块：无；网线供电：支持；防区数：8防区；网口：10M/100M自适应以太网口；IO输出：无； SD卡扩展：不支持； 电源：网线POE交换机供电；功耗：≤6W 。 | 台 |  1,235  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 8 | 室内机电源 | 内置机壳电源-AC100V~240V-150W-12V12.5A-接线端子输入-接线端子输出 | 只 |  112  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 9 | 彩色可视梯口机（含底盒，立柆安装，立柱款式、材质、字体、LOGO由采购人确认）  | 摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 设备支持50000个人脸，50000张卡片； 显示屏：7寸彩色电容触摸屏，分辨率：1024\*600； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 支持人脸、密码、二维码、刷卡等多种识别方式； RS485：1个；网络参数:10M/100M自适应，支持TCP/IP等协议； 报警输入：2路；报警输出：1路； | 台 |  11  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 10 | 门口机电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz输出：12V 2.0A | 只 |  11  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 11 | 围墙机（含底盒）  | 摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 设备支持50000个人脸，50000张卡片； 显示屏：7寸彩色电容触摸屏，分辨率：1024\*600； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 支持人脸、密码、二维码、刷卡等多种识别方式； RS485：1个；网络参数:10M/100M自适应，支持TCP/IP等协议； 报警输入：2路；报警输出：1路； | 台 |  2  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 12 | 围墙机电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz输出：12V 2.0A | 只 |  2  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 13 | 门禁读卡器 | 产品款式：读卡器；蜂鸣器：支持；读卡类型：IC卡；刷卡响应时间：0.1s；读卡距离：0cm～3cm | 个 |  68  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 14 | 双门磁力锁（含L型支架、280KG） | 产品款式：磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；电源：不标配；供电方式：DC 12V 500X2(mA)；工作温度：-20℃～+55℃；工作环境：室内；安装方式：明装 | 把 |  89  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 15 | 单门磁力锁（含L型支架、280KG） | 产品款式：磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；电源：不标配；供电方式：DC 12V 650(mA)；工作温度：-20℃～+55℃；工作环境：室内；安装方式：明装 | 把 |  5  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 16 | 磁力锁电源 | 12V2A | 只 |  94  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 17 | 出门按钮（86型） | 外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86mm×86mm×25mm；工作温度：-30℃～+60℃；工作湿度：≤95%； | 个 |  105  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 18 | 门禁发卡器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器；产品款式：发卡器；发卡类型：IC卡(Mifare卡)；供电方式：DC 5V 0.5A； | 台 |  2  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 19 | 单门控制器（含电源，接入监控系统小区智慧管理平台） | 用户容量 4万个卡用户权限记录脱机存储容量 10万条存储记录数据掉电保护 高速闪存设计，永不丢失通讯方式 TCP/IP网络通讯 100M默认通讯读卡器协议 wg26~40 bit协议读卡器 (兼容该协议下的一切读卡器, 例如 Motorola 、HID、EM、Mifare one等. )外接读卡器数量 单门（1对）读卡器门磁输入 单门1路（干节点输入）出门按钮输入 单门1路（干节点输入）继电器控制门输出延时 1~600秒可调控制器电路板功耗 100mA（不带负载）控制器尺寸 160mm 长\*110mm 宽 | 台 |  6  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 20 | 双门控制器（含电源，接入监控系统小区智慧管理平台） | 用户容量 4万个卡用户权限记录脱机存储容量 10万条存储记录数据掉电保护 高速闪存设计，永不丢失通讯方式 TCP/IP网络通讯 100M默认通讯读卡器协议 wg26~40 bit协议读卡器 (兼容该协议下的一切读卡器, 例如 Motorola 、HID、EM、Mifare one等. )外接读卡器数量 双门（2对）读卡器门磁输入 双门2路（干节点输入）出门按钮输入 双门2路（干节点输入）继电器控制门输出延时 1~600秒可调控制器电路板功耗 100mA（不带负载）控制器尺寸 160mm 长\*110mm 宽 | 台 |  9  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 21 | 四门控制器（含电源，接入监控系统小区智慧管理平台） | 用户容量 4万个卡用户权限记录脱机存储容量 10万条存储记录数据掉电保护 高速闪存设计，永不丢失通讯方式 TCP/IP网络通讯 100M默认通讯读卡器协议 wg26~40 bit协议读卡器 (兼容该协议下的一切读卡器, 例如 Motorola 、HID、EM、Mifare one等. )外接读卡器数量 四门（4个）读卡器门磁输入 四门4路（干节点输入）出门按钮输入 四门4路（干节点输入）继电器控制门输出延时 1~600秒可调控制器电路板功耗 100mA（不带负载）控制器尺寸 160mm 长\*110mm 宽 | 台 |  12  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 22 | 中心管理机（接入监控系统小区智慧管理平台） | 显示屏：10.1寸（1280×800），接入监控系统小区智慧管理平台。网络带宽：10/100M以太网CPU：四核1.8GHz运存+闪存：2G+8G系统：Android 7.1操作方式：触摸接口：网络、电源、鹅颈麦输入、USB、HDMI、干接点输出（警号）存储：100条异常信息、100条正常信息工作温度：-10℃～+55℃工作湿度：10%～95%RH设备尺寸(W×H×D)：330×190×97mm安装方式：桌面式 | 台 |  2  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 23 | 电源 | 供电方式：DC12V 4A； | 只 |  2  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 24 | 发卡器 | 支持Type A/B标准IC卡（二代身份证仅读取卡号，CPU卡暂不支持）频率13.56Hz免驱动、无需加接电源标准USB接口连接电脑，输出8位卡号至电脑 | 只 |  2  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 25 | 人脸采集器 | 最高有效像素（Most effective pixels） ：1920x1080供电电压（Voltage）：DC 5V最大工作电流 (working current) ：MAX 200mA USB接口（USB Connector）：USB2.0兼容系统 (system compatibility) ：1、Windows XP（SP2,SP3）、 Vista、7、8、10 2、Linux or OS with UVC driver | 套 |  2  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 26 | 门禁卡（每户4张）尺寸外观由采购人决定 | IC卡 | 张 |  4,940  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 27 | 社区边缘一体机 | 操作系统：Linux系统运行内存：16G存储空间：1T机械硬盘HDD网络协议：TCP/IP网络接口：2个千兆RJ45接口USB接口：4个USB3.0，4个USB2.0视频输出：2个HDMI，1个VGA音频输出：1个耳麦接口，1个麦克风接口串口：1个（DB9）键鼠接口：1个PS/2二合一接口拓展槽：1个半长PCI/PCIE扩展槽位输入电压：交流输入220V,50Hz电源：300W FLEX 1U电源 | 台 |  1  | 海康、大华、立林、冠林 |  |  |  |
| 28 | 双防区脉冲主机 | LCD液晶显示，网络型，高低压切换功能，可根据安全需要灵活选择，多种电压输出值可调节，独有的闪控技术，可以实现每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择7；双防区; 支持12V辅电输出，支持2路常开/常闭报警输出，支持2路警号输出；支持短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测；输出电压峰值：5KV～10KV输出低压峰值：700～1000V；输出电量峰值：<10A；脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s；脉冲间隔时间：1s～1.5s；；脉冲输出电量：2.5mC；脉冲输出能量：≤5.0J；输入电压: AC24V或DC24V7 | 台 |  12  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 29 | 单防区脉冲主机 | LCD液晶显示，网络型，高低压切换功能，可根据安全需要灵活选择，多种电压输出值可调节，独有的闪控技术，可以实现每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择7；单防区; 支持12V辅电输出，支持1路常开/常闭报警输出，支持1路警号输出；支持短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测；输出电压峰值：5KV～10KV输出低压峰值：700～1000V；输出电量峰值：<10A；脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s；脉冲间隔时间：1s～1.5s；；脉冲输出电量：2.5mC；脉冲输出能量：≤5.0J；输入电压: AC24V或DC24V7 | 台 |  3  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 30 | 主机防雨箱 | 对主机等附属设备防护。箱体材质不锈钢材质，可安放一台主机。 | 个 |  14  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 31 | 终端拉线杆  | 外径33mm,铝合金材质挤压成形，壁厚2mm，内有异形加强筋，有与底座安装的平面，平均50米左右设置一根终端杆(线距可根据实际情况定做)。防腐防静电，4线制，直装安装方式。特殊情况根据现场围墙形式定制终端杆，视围墙结构状况而选择较合适的方式。 | 个 |  19  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 32 | 终端杆绝缘子 | 抗高压、抗氧化、耐腐蚀ABS工程塑料材质，用于连接终端杆和合金线。 | 个 |  76  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 33 | 终端杆帽子 | 工程塑料，防老化 | 个 |  18  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 34 | 承力杆 | 外径28mm,铝合金材质挤压成形，壁厚2mm，内有异形加强筋，有与底座安装的平面，防腐防静电。承力杆必须安装牢固，每1根杆应有2-4个固定点，承力杆用于周界拐角处的受力点。(线与线的距离也可根据实际情况定做)。 | 个 |  14  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 35 | 承力杆绝缘子 | 为抗高压、抗氧化、耐腐蚀ABS工程塑料材质 | 个 |  45  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 36 | 承力杆帽子 | 工程塑料，防老化 | 个 |  14  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 37 | PV过线杆 | 玻璃纤维材质，口径Φ12.5mm，用PV杆底座固定在水泥墙体上， PV过线杆安装于底座上，平均4-5 米一根 | 个 |  164  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 38 | PV杆绝缘子 | 抗高压、抗氧化、耐腐蚀ABS工程塑料材质 | 个 |  656  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 39 | PV杆帽子 | 玻璃纤维材质，口径Φ12.5mm，用PV杆底座固定在水泥墙体上， PV过线杆安装于底座上，平均3-4 米一根。 | 个 |  164  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 40 | 万向底座 | 铝压铸万向底座，角度可调节，轻便耐损，具有防拆设计 | 个 |  197  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 41 | 专用合金丝 | 脉冲电子围栏专业高强度Φ2.0mm多股合金线，抗氧化，耐腐蚀，耐高压，每百米电阻小于2.5欧姆。高压绝缘导线由围栏合金导线做内芯。 | 米 |  3,120  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 42 | 高压绝缘导线 | 脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，蓝色，外层绝缘层超规格设计，耐受30KV电压，内芯采用脉冲电子围栏专用合金线。 | 米 |  780  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 43 | 围栏警示牌 | 双面夜光显示，高级亚克力面板材质，在合金钢丝上平均按 10 米左右设置一块 | 个 |  78  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 44 | 声光警号（含电源） | 供电电压12V，室外安装，报警时发出声光报警信号以威慑入侵者。 | 个 |  26  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 45 | 收紧器 | 收紧功能 | 个 |  180  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 46 | 接地桩 |  | 个 |  15  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 47 | 总线制报警主机 | 本地16路输入4路输出，可扩展最大256路输入256路输出，可通过mbus总线扩展，或者通过RS485扩展模块扩展输入输出。2.4km布线距离，如果报警主机前置，放在中间，左右各走一个mBus总线，则布线距离可达2.4\*2=4.8KM，实际建议留20%的余量 | 台 |  2  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 48 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 LCD屏尺寸：56.27x38.35mm支持对报警机进行布撤防参数设置； 支持通过快捷键报警； 支持多用户权限操作； 可显示报警机的运行状态； 采用LCD液晶屏，支持可视化操作； 即插即用，和报警主机连接无须重启； 支持壁挂和手持操作； | 台 |  2  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 49 | 声光警号（含电源） | 供电电压12V，，报警时发出声光报警信号以威慑入侵者。 | 个 |  2  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 50 | 12V电源 | 12V7A | 个 |  2  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 51 | 网络模块（接入监控系统小区智慧管理平台） | 接入至报警工作站 | 个 |  2  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 52 | 报警软件 | 电子地图 | 套 |  2  | 海康、大华、豪恩、广拓 |  |  |  |
| 53 | 合计： 元 |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费、卸货以及调试相关服务费用。 |
| 是否接受保证金（控制价的2%）  |  | 是否接受履约保证金（成交金额的10%） |  |
| 质保期：  | 2年 | 税点： |  |
| 供货期：  | 20天 | 付款方式 | 合同签订后个7日内支付30%预付款，货到现场安装验收合格后3个月付清尾款。 |

# 合同格式及条款

**甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司**

**乙方：**

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

**第一条.采购清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。

**第二条：付款方式**

1、付款条件:合同签订后个7日内支付30%预付款，货到现场安装验收合格后3个月付清尾款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

## 账号：32001728636050797351

2）乙方账户信息：

收款户名：

## 账号：

开户行：

**第三条：交货方式和时间**

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

**第四条：包装、委托运输、产品验收**

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

**第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期**

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为 年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

**第六条: 货物风险及所有权**

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

**第七条: 违约责任**

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

**第八条：合同纠纷的解决**

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

**第九条：注意事项**

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派 作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式： 。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲 方: 乙 方:

单位盖章:（签章） 单位盖章:（签章）

代表签字: 代表签字:

签定日期: 签定日期: